# V2621. MISRA. Tag names should be unique across all name spaces.

Данное диагностическое правило основано на руководстве MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) по разработке программного обеспечения.

Это правило актуально только для С. Имена структур, перечислений и объединений должны быть уникальны для всех пространств имён и блоков. Повторное использование имён тегов может запутать разработчика.

Рассмотрим следующий пример:

    int foo()
    {
      {
        struct MyStuct
        {
          unsigned char data;                      // (1)
        };

        struct MyStuct sample  = { .data = 250 };  // ok
      }

      // ....

      {
        struct MyStruct
        {
          signed char data;                        // (2)
        };

        struct MyStruct sample = { .data = 250 };  // error
      }
    }

При работе с типом 'unsigned char' допускается диапазон значений от 0 до 255, а с типом 'signed char' от -128 до 127. Поработав с первой структурой 'MyStruct', программист может привыкнуть, что член структуры 'data' имеет тип 'unsigned char'. После чего, во втором блоке легко совершить ошибку, записав 'sample.data' значение, которое приведет к переполнению.

Исправленный пример:

    int foo()
    {
      {
        struct MyStuctUnsigned
        {
          unsigned char data;                              // (1)
        };

        struct MyStuctUnsigned sample  = { .data = 250 };  // ok
      }

      // ....

      {
        struct MyStructSigned
        {
          signed char data;                              // (2)
        };

        struct MyStructSigned sample = { .data = 127 };  // ok
      }
    }

В этом случае сложнее допустить ошибку, так как имена структур различаются.

Псевдоним типа, объявляемый через 'typedef', может дублировать имя при объявлении 'struct', 'union' или 'enum', если они ассоциированы с этим 'typedef':

    typedef struct list
    {
      struct list* next;
      int element;
    } list;               // ok

Данная диагностика классифицируется как:

MISRA-C-2012-5.7 MISRA-C-2023-5.7