# V647. Value of 'A' type is assigned to a pointer of 'B' type.

Анализатор обнаружил, что выполняется некорректная операция с указателем. В указатель на целочисленный тип записывается целочисленное значение или константа. Скорее всего, в указатель следует поместить адрес переменной. Или следует поместить значение по адресу, который содержит указатель.

Рассмотрим пример некорректного кода:

    void foo()
    {
      int *a = GetPtr();
      int b = 10;
      a = b;             // <=
      Foo(a);
    }

В данном случае указателю 'a' будет присвоено значение 10. Фактически мы получим не валидный указатель. Для исправления следует разыменовать указатель 'a' или взять адрес переменной 'b'.

Корректный вариант кода:

    void foo()
    {
      int *a = GetPtr();
      int b = 10;
      *a = b;
      Foo(a);
    }

Так же корректным будет такой код:

    void foo()
    {
      int *a = GetPtr();
      int b = 10;
      a = &b;
      Foo(a);
    }

Анализатор считает безопасным, когда в переменную типа указатель записываются такие магические значения, как: -1, 0xcccccccc, 0xbadbeef, 0xdeadbeef, 0xfeeefeee, 0xcdcdcdcd и т.д. Эти значения часто используются в целях отладки или как специальные маркеры.

Примечание N1.

Подобная ошибка возможна только в языке Си. В Си++ неявное приведение целочисленного значения (кроме 0) к указателю невозможно.

Примечание N2.

Иногда сообщения анализатора могут казаться странными. Рассмотрим такой случай:

    char *page_range_split = strtok(page_range, ",");

Анализатор выдаёт предупреждение, что значение типа 'int' помещается в указатель. Но ведь функция 'strtok' возвращает указатель, как же так?

Дело в том, что функция 'strtok' может быть не объявлена ранее! Разработчик мог забыть подключить нужный заголовочный файл. В языке C считается, что по умолчанию функция возвращает тип 'int'. Именно исходя из этих предположений и будет скомпилирован код. Это серьёзная ошибка, которая будет приводить к порче указателей в 64-битных программах. Подробнее эта тема разбирается в статье "Красивая 64-битная ошибка на языке Си".

Данная диагностика классифицируется как:

CWE-587 CERT-INT36-C

Взгляните на примеры ошибок, обнаруженных с помощью диагностики V647.