# V3514. AUTOSAR. The 'switch' statement should have 'default' as the last label.

Данное диагностическое правило основано на руководстве AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) по разработке программного обеспечения.

Последней меткой в 'switch' должна быть 'default'.

Наличие 'default' в конце каждого 'switch' облегчает чтение кода, а также гарантирует, что будут обработаны любые ситуации, в которых значение контролирующей переменной не соответствует ни одной метке. Так как такие ситуации требуют принятия определенных мер, каждая метка 'default' должна содержать (помимо 'break' или 'throw') выражение или комментарий, объясняющий, почему никаких действий не предпринимается.

Пример 1:

    void example_1(int i)
    {
      switch (i)
      {
      case 1:
        DoSmth1();
        break;
      default: // <=
        DoSmth42();
        break;
      case 3:
        DoSmth3();
        break;
      }
    }

Корректный код:

    void example_1(int i)
    {
      switch (i)
      {
      case 1:
        DoSmth1();
        break;
      case 3:
        DoSmth3();
        break;
      default:
        DoSmth42();
        break;
      }
    }

Пример 2:

    enum WEEK
    {
      SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY
    } weekDay;

    void example_2()
    {
      int isWorkday;

      switch (weekDay)
      {
      case MONDAY:
      case TUESDAY:
      case WEDNESDAY:
      case THURSDAY:
      case FRIDAY:
        isWorkday = 1;
        break;
      case SATURDAY:
      case SUNDAY:
        isWorkday = 0;
        break;
      default: // <=
        break;
    }

Исправленный код:

    enum WEEK
    {
      SUNDAY, MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY
    } weekDay;

    void example_2()
    {
      int isWorkday;

      switch (weekDay)
      {
      case MONDAY:
      case TUESDAY:
      case WEDNESDAY:
      case THURSDAY:
      case FRIDAY:
        isWorkday = 1;
        break;
      case SATURDAY:
      case SUNDAY:
        isWorkday = 0;
        break;
      default:
        assert(false);
        break;
    }

Данная диагностика классифицируется как:

AUTOSAR-M6.4.6