# V695. Range intersections are possible within conditional expressions.

Анализатор обнаружил потенциальную ошибку в условии. Программа должна совершать различные действия, в зависимости от того, в какой диапазон значений попадает некая переменная.

Для этого в коде используется следующая конструкция:

    if ( MIN_A < X && X < MAX_A ) {
      ....
    } else if ( MIN_B < X && X < MAX_B ) {
      ....
    }

Анализатор выдаёт предупреждение, если диапазоны, проверяемые в условиях, пересекаются. Пример:

    if ( 0 <= X && X < 10)
      FooA();
    else if ( 10 <= X && X < 20)
      FooB();
    else if ( 20 <= X && X < 300)
      FooC();
    else if ( 30 <= X && X < 40)
      FooD();

Код содержит опечатку. Рука программиста дрогнула, и вместо условия "20 <= X && X < 30" была написано "20 <= X && X < 300". Если переменная X будет хранить, например, значение 35, то будет вызвана функция FooC(), а не FooD().

Исправленный код:

    if ( 0 <= X && X < 10)
      FooA();
    else if ( 10 <= X && X < 20)
      FooB();
    else if ( 20 <= X && X < 30)
      FooC();
    else if ( 30 <= X && X < 40)
      FooD();

Рассмотрим ещё один пример:

    const int nv_ab = 5;
    const int nv_bc = 10;
    const int nv_re = 15;
    const int nv_we = 20;
    const int nv_tw = 25;
    const int nv_ww = 30;
    ....
    if (n < nv_ab) { AB(); }
    else if (n < nv_bc) { BC(); }
    else if (n < nv_re) { RE(); }
    else if (n < nv_tw) { TW(); }   // <=
    else if (n < nv_we) { WE(); }   // <=
    else if (n < nv_ww) { WW(); }

В зависимости от значения переменной 'n' выполняются различные действия. Из-за неудачных названий переменных, легко запутаться. Так и получилось. В начале надо было сравнить переменную 'n' с 'nv_we', а только затем с 'nv_tw'.

Чтобы ошибка стала понятна, подставим значения констант:

    if (n < 5) { AB(); }
    else if (n < 10) { BC(); }
    else if (n < 15) { RE(); }
    else if (n < 25) { TW(); }
    else if (n < 20) { WE(); } // Условие никогда не выполняется
    else if (n < 30) { WW(); }

Исправленный код:

    if (n < nv_ab) { AB(); }
    else if (n < nv_bc) { BC(); }
    else if (n < nv_re) { RE(); }
    else if (n < nv_we) { WE(); }    // <=
    else if (n < nv_tw) { TW(); }    // <=
    else if (n < nv_ww) { WW(); }

Данная диагностика классифицируется как:

CWE-561 CWE-670 CERT-MSC01-C

Взгляните на примеры ошибок, обнаруженных с помощью диагностики V695.