# V103. Implicit type conversion from memsize type to 32-bit type.

Анализатор обнаружил потенциально возможную ошибку, связанную с неявным приведением memsize типа к 32-битному типу. Ошибка заключается в потере старших бит в 64-битном типе, что влечет потерю значения. Компилятор также диагностирует подобные приведения типов и выдает предупреждения. К сожалению, часто подобные предупреждения отключают, особенно когда в проекте присутствует много старого унаследованного кода или используются старые библиотеки. Чтобы не заставлять программиста просматривать сотни и тысячи подобных предупреждений, выдаваемых компилятором, анализатор информирует только о тех из них, которые могут быть причиной некорректной работы кода на 64-битной платформе.

Первый пример.

Наше приложение работает с видеоизображениями, и мы хотим посчитать, какой размер файла нам потребуется, чтобы сохранить все кадры, находящиеся в памяти, в файл.

    size_t Width, Height, FrameCount;
    ...
    unsigned BufferSizeForWrite = Width * Height * FrameCount *
      sizeof(RGBStruct);

Раньше общий объем видеокадров в памяти никогда не мог превышать 4 Гб (на практике 2-3 Гб, в зависимости от разновидности ОС Windows). На 64-битной платформе мы получили возможность хранить в памяти намного больше кадров, и предположим, что их общий объем составляет 10 Гб. В результате при помещении результата выражения "Width * Height * FrameCount * sizeof(RGBStruct)" в переменную 'BufferSizeForWrite', мы отбросим старшие биты и будем работать с некорректным значением.

Правильным решением будет замена типа переменной 'BufferSizeForWrite' на тип 'size_t'.

    size_t Width, Height, FrameCount;
    ...
    size_t BufferSizeForWrite = Width * Height * FrameCount *
      sizeof(RGBStruct);

Второй пример.

Сохранение в 32-битном типе результата вычитания одного указателя из другого.

    char *ptr_1, *ptr_2;
    ...
    int diff = ptr_2 -  ptr_1;

Если указатели различаются более чем на 'INT_MAX' байт (2 Гб), то произойдет обрезание значения при присваивании. В результате переменная 'diff' будет иметь некорректное значение. Для хранения полученного значения следует использовать тип 'ptrdiff_t' или другой memsize тип.

    char *ptr_1, *ptr_2;
    ...
    ptrdiff_t diff = ptr_2 -  ptr_1;

В тех случаях, когда вы точно уверены в корректности кода, и неявное приведение типа не влечет ошибок при переходе на 64-битную архитектуру, вы можете использовать явное приведение типа для того, чтобы избежать вывода диагностических сообщений в этой строке. Пример:

    unsigned BitCount = static_cast<unsigned>(sizeof(RGBStruct) * 8);

В том случае, если вы подозреваете наличие в своем коде некорректных явных приведений memsize типов к 32-битным типам, на которые анализатор не выдает предупреждения, то вы можете воспользоваться правилом V202.

Как было сказано ранее, анализатор информирует только о тех приведениях типов, которые могут быть причиной некорректной работы кода на 64-битной платформе. Приведенный ниже код не будет диагностироваться как ошибочный, хотя в нем происходит приведение memsize типов к типу int:

    int size = sizeof(float);

Дополнительные материалы по данной теме:

- 64-битные уроки. Урок 17. Паттерн 9. Смешанная арифметика.