# V2553. MISRA. Unary minus operator should not be applied to an expression of the unsigned type.

Данное диагностическое правило основано на руководстве MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) по разработке программного обеспечения.

При применении унарного минуса к переменной типа 'unsigned int', 'unsigned long' или 'unsigned long long' тип этой переменной не изменится и останется 'unsigned'. Таким образом, подобная операция является бессмысленной.

При применении унарного минуса к меньшему 'unsigned' целочисленному типу в результате целочисленного расширения возможно получение 'signed' числа, однако это не является хорошим подходом, и на такую операцию также будет выдано предупреждение.

Пример кода, на который анализатор выдаст предупреждение:

    unsigned int x = 1U;
    int y = -x;

Данная диагностика классифицируется как:

MISRA-CPP-2008-5.3.2