# V2512. MISRA. The macro with the 'setjmp' name and the function with the 'longjmp' name should not be used.

Данное диагностическое правило основано на руководстве MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) по разработке программного обеспечения.

Анализатор выдаст предупреждение, если обнаружит использование макроса 'setjmp' или функции 'longjmp', так как их неправильное использование может привести к неопределённому поведению.

Пример кода, на который анализатор выдаст предупреждение:

    jmp_buf j_buf;
    void foo()
    {
      setjmp(j_buf);
    }
    int main()
    {
      foo();
      longjmp(j_buf, 0);
      return 0;
    }

Функция 'longjmp' вызвана уже после выхода из функции, которая вызвала 'setjmp', результат в таком случае не определен.

Данная диагностика классифицируется как:

CWE-676 MISRA-C-2012-21.4 MISRA-C-2023-21.4 MISRA-CPP-2008-17.0.5