# V2530. MISRA. Any loop should be terminated with no more than one 'break' or 'goto' statement.

Данное диагностическое правило основано на руководстве MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) по разработке программного обеспечения.

Ограничение количества выходов из цикла позволяет значительно снизить визуальную сложность кода.

Пример, на который анализатор выдаст предупреждение:

    int V2534_pos_1(vector<int> ivec)
    {
      int sum = 0;
      for (auto i = ivec.cbegin(); i != ivec.cend(); ++i)
      {
        if (*i < 0)
          break;

        sum += *i;

        if (sum > 42)
          break;
      }

      return sum;
    }

В следующем примере выход из цикла производится с помощью как 'break', так и 'goto':

    short V2534_pos_2(string str)
    {
      short count = 0;
      for (auto &c : str)
      {
        if (isalnum(c))
        {
          count++;
        }
        else if (isspace(c))
        {
          break;
        }
        else
        {
          goto error;
        }
      }

      return count;

    error:
        ...
    }

Данная диагностика классифицируется как:

MISRA-C-2012-15.4 MISRA-C-2023-15.4 MISRA-CPP-2008-6.6.4