# V1044. Loop break conditions do not depend on the number of iterations.

Анализатор обнаружил цикл, условия выхода которого не зависят от количества итераций. Такой цикл может выполнится 0, 1, либо бесконечное количество раз.

Пример такого цикла:

    void sq_settop(HSQUIRRELVM v, SQInteger newtop)
    {
      SQInteger top = sq_gettop(v);
      if(top > newtop)
        sq_pop(v, top - newtop);
      else
        while(top < newtop) sq_pushnull(v); // <=
    }

Ошибка здесь в цикле while - переменные, которые находятся в условии, никак не меняют своих значений, поэтому цикл никогда не завершится, либо никогда не запустится (если их значения равны).

Цикл может выполнятся всегда только один раз, если его первая итерация меняет условие:

    while (buf != nullptr && buf != ntObj)
    {
      ntObj = buf;
    }

Если такое поведение является корректным, то цикл лучше заменить на if:

    if (buf != nullptr && buf != ntObj)
    {
      ntObj = buf;
    }

Еще один пример:

    #define PEEK_WORD(ptr)      *((uint16*)(ptr))
    ....
    for(;;)
    {
      // Verify the packet size
      if (dwPacketSize >= 2)
      {
        dwMsgLen = PEEK_WORD(pbytePacket);
        if ((dwMsgLen + 2) == dwPacketSize)
          break;
      }
      throw CString(_T("invalid message packet"));
    }

Любой путь этого цикла ведет к выходу из него, а переменные, используемые в цикле, не меняются. Такой цикл, скорее всего, содержит ошибку, либо его просто стоит убрать.

Данная диагностика классифицируется как:

CWE-834

Взгляните на примеры ошибок, обнаруженных с помощью диагностики V1044.