# V2575. MISRA. The global namespace should only contain 'main', namespace declarations and 'extern "C"' declarations.

Данное диагностическое правило основано на руководстве MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) по разработке программного обеспечения.

Это правило актуально только для C++. Объявления в глобальном пространстве, засоряют список доступных идентификаторов. Новые идентификаторы, добавленные в область видимости блока, могут быть схожими с идентификаторами в глобальном пространстве. Это может запутать разработчика и привести к ошибочному выбору идентификатора.

Чтобы гарантировать ожидания разработчика, все идентификаторы должны располагаться внутри соответствующих пространств имен.

Пример кода, на который анализатор выдает предупреждение:

    int x1;
    void foo();

В соответствии с правилом данный код должен выглядеть следующим образом:

    namespace N1
    {
      int x1;
      void foo();
    }

Также допустимый вариант c extern "C" может выглядеть так:

    extern "C"
    {
      int x1;
    }
    extern "C" void bar();

Согласно стандарту MISRA разрешено использовать 'typedef' в глобальном пространстве имен в том случае, если имя псевдонима типа содержит в себе размер его итогового типа.

Пример кода, на который анализатор не выдает предупреждений:

    typedef short int16_t;
    typedef int INT32;
    typedef unsigned long long Uint64;

Пример кода, на который анализатор выдает предупреждения:

    typedef std::map<std::string, std::string> TestData;
    typedef int type1;

Данная диагностика классифицируется как:

MISRA-CPP-2008-7.3.1