# V2613. MISRA. Operand that is a composite expression has more narrow essential type than the other operand.

Диагностическое правило основано на руководстве MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) по разработке программного обеспечения.

Диагностическое правило актуально только для C.

Стандарт MISRA C определяет собственную модель типов — Essential type model.

Анализатор обнаружил ситуацию, при которой составное выражение, участвующее в арифметической операции, имеет более узкий сущностный тип, чем другой операнд. Вычисление такого составного выражения может привести к переполнению.

Рассмотрим следующий синтетический пример:

    uint16_t w1;
    uint16_t w2;
    uint32_t dw1;
    // ....
    return w1 * w2 + dw1;

Несмотря на то, что на типичных платформах (x86/ARM) тип `uint16_t` соответствует типу `unsigned short` и при вычислении выражения он расширится до типа `int`, на других платформах (например, 16-битных микроконтроллерах) `uint16_t` может соответствовать типу `unsigned int`, поэтому расширения до 32 бит не произойдёт, из-за чего в результате умножения возможно переполнение.

Чтобы исправить ситуацию, нужно привести один из операндов составного выражения к результирующему типу.

Например:

    return (uint32_t)w1 * w2 + dw1;

В таком случае вычисление всего выражения будет происходить в более широком типе `uint32_t`.

Данная диагностика классифицируется как:

MISRA-C-2012-10.7 MISRA-C-2023-10.7